附件

特种设备检验机构核准规则

（第2号修改单征求意见稿）
一、正文

	条款号
	原文内容
	修改后内容

	2.2
	2.2 条件共享

申请单位申请核准时，可以共享下属单位核准条件。下属单位包括申请单位设立的事业单位、分支机构、全资或控股子公司（持股比例不低于51%）、分公司等。共享条件的下属单位应当从事具体检验工作，并且至少满足一项核准项目规定的人员配备以及检验设备配置要求。取得核准证书后，下属单位应当以申请单位名义开展检验工作和出具检验报告。

……。
	2.2 条件共享

申请单位申请核准时，可以共享下属单位核准条件。下属单位包括申请单位设立的事业单位、分支机构、全资或控股子公司（持股比例不低于51%）、分公司等。共享条件的全资或控股子公司的数量不多于2家。共享条件的下属单位应当从事具体检验工作，并且至少满足一项核准项目规定的人员配备以及检验设备配置要求。取得核准证书后，下属单位应当以申请单位名义开展检验工作和出具检验报告。

……。

	3.6.3
	3.6.3  变更核准
在核准证的有效期内，持证机构名称、住所、办公地址发生变化，应当在变化之日起30日内向核准机关申请变更核准证。……。

……。
	3.6.3  变更核准
在核准证的有效期内，持证机构名称、住所、办公地址或者下属单位名称、地址发生变化，应当在变化之日起30日内向核准机关申请变更核准证。……。

……。

	4.9
	4.9 非特种设备检验
特种设备检验机构从事常压容器、目录外游乐设施等非特种设备检验检测的，依照其他有关法律法规的规定实施。
	4.9 非特种设备检验

特种设备检验机构从事常压容器、目录外游乐设施等非特种设备检验检测的，依照其他有关法律法规的规定实施。利用特种设备检验资质，从事非特种设备检验检测，存在出具相应虚假检验报告情形的，不得新申请、不得延续相关特种设备的检验项目。

	4.10
	新增4.10条，其后原序号顺延。
	4.10  检验报告（证书）验证
检验报告（证书）封面应当印制二维码或其他标识，用于验证检验报告（证书）真伪，查询显示信息至少包括检验机构名称、检验人员、检验报告（证书）编号、设备类别、设备代码/编号、检验结论、检验日期、下次检验日期等。

	
	
	


二、附件B

	条款号
	原文内容
	修改后内容

	表B-3
	甲类检验机构B1级（可以申请的核准项目代码）GD2、GD3、RD2、RD3、RD6、DD1、DD2、DD3、QD2、QD3、ND1
	甲类检验机构B1级（可以申请的核准项目代码）GD3、RD3、RD6、DD3、QD2、QD3、ND1


三、附件D

	条款号
	原文内容
	修改后内容

	D1.2.3
	（5）为聘用的特种设备检验检测人员购买工伤保险，鼓励购买人身意外伤害险。
	（5）为聘用的特种设备检验检测人员购买工伤保险，为从事现场检验检测的人员配备必要的劳动防护用品、购买人身意外伤害险。

	D1.4
	D1.4 检验场地
（1）申请移动式压力容器定期检验的，每个检验场地和设施均应当满足检验工作需要，每个检验场地面积不小于1500m²；

（2）申请气瓶定期检验的，每个检验场地和设施均应当满足检验工作需要，每个检验场地面积不小于300m²；

（3）移动式压力容器和气瓶检验场地应当配备固定的影像记录设备，确保检验过程实现清晰可追溯的影像记录，影像资料保存期限不少于2年。

移动式压力容器和气瓶定期检验场地及其附属设施可以租赁，同一检验场地和设施不得用于不同检验机构取得特种设备检验资质。
	D1.4 检验场地
（1）申请移动式压力容器定期检验的，每个检验场地均应至少配备常驻压力容器检验师2人、无损检测人员2人，每个检验场地和设施均应当满足检验工作需要，按照附录db的要求配置单独的检验设备，每个检验场地面积不小于1500m²；

（2）申请气瓶定期检验的，每个检验场地均应至少配备常驻气瓶检验员4人，每个检验场地和设施均应当满足检验工作需要，按照附录db的要求配置单独的检验设备，每个检验场地面积不小于300m²；

（3）移动式压力容器和气瓶检验场地应当配备固定的影像记录设备，确保检验过程实现清晰可追溯的影像记录，影像资料保存期限不少于2年。

汽车罐车和罐式集装箱检验场地和附属设施应为检验机构自有。长管拖车、管束式集装箱检验场地应由具备相应制造资质的单位提供拆装辅助工作，涉及的设备设施可归属该制造单位。铁路罐车和气瓶定期检验场地及其附属设施可以租赁。同一检验场地和设施不得用于不同检验机构取得特种设备检验资质。

	D2.3
	D2.3  检验经历

经核准从事特种设备检验工作不少于12年。
	D2.3  检验经历

申请首次核准的，申请单位主体经核准从事至少6种类特种设备检验工作不少于12年。

	D2.4
	D2.4  科研能力

……；

(4)近4年内，特种设备相关研究开发费用不低于检验业务收入的3%，并且平均不少于1000万元/年；

……。
	D2.4  科研能力

……；

(4)近4年内，特种设备相关研究开发费用不低于检验业务收入的3%，并且平均不少于1200万元/年。
……。

申请首次核准的，申请单位主体应满足以上要求。

	D2.5
	D2.5 承担公益性工作
(1)承担国家级特种设备事故调查处理中心或者市场监管总局特种设备安全与节能技术委员会秘书处(含分技术委员会联络单位)工作，或者具备国家级应急演练实训能力并开展应急演练实训工作；

……。
	D2.5 承担公益性工作
(1)承担国家级特种设备事故调查处理中心或者市场监管总局特种设备安全与节能技术委员会秘书处(含分技术委员会联络单位)工作，或者具备国家级应急演练实训能力并开展应急演练实训及从业人员实训工作；

……。

申请首次核准的，申请单位主体应满足以上要求。

	D3.2
	D3.2  人员配备
(1)全职持有检验与检测人员证的人员不少于120名，其中检验人员不少于96名。检验人员中检验师不少于36名，高级检验师不少于3名；

……。

	D3.2  人员配备
(1)全职持有检验与检测人员证的人员不少于120名，其中检验人员不少于96名。检验人员中检验师不少于36名。特种设备领域科研成果获奖及科技创新平台得分10至24分的，高级检验师不少于3名；25以上的，高级检验师不少于2名；

……。

	D3.3
	D3.3  检验经历

经过核准从事特种设备检验工作不少于8年。
	D3.3  检验经历

申请首次核准的，申请单位主体经核准从事至少4种类特种设备检验工作不少于8年。

	D3.4
	D3.4  科研能力

……

(4)近4年内，特种设备相关研究开发费用不低于检验业务收入的3%；

(5)具有研究员和正高级工程师职称的科研人员合计不少于2名。
	D3.4  科研能力

……

(4)近4年内，特种设备相关研究开发费用不低于检验业务收入的3%，且不少于200万元/年；

(5)具有研究员和正高级工程师职称的科研人员合计不少于3名。

申请首次核准的，申请单位主体应满足以上要求。

	D3.5
	D3.5 承担公益性工作

(1)承担省级、市级、行业特种设备事故调查处理中心或者电梯应急救援处置平台工作，或者具备省级应急演练实训能力并开展应急演练实训工作；

……。
	D3.5 承担公益性工作

(1)在住所所在地承担省级、市级、行业特种设备事故调查处理中心，或者在住所所在地承担省级、市级电梯应急救援处置平台工作并有效履行职责，或者具备省级应急演练实训能力并开展应急演练实训及从业人员实训工作；

……。

申请首次核准的，申请单位主体应满足以上要求。

	D4.1
	D4.1  资产配置

固定资产总值原值不低于300万元，其中检验设备原值不低于150万元；具有建筑面积不少于300㎡的固定办公场所。
	D4.1  资产配置

固定资产总值原值不低于500万元，其中检验设备原值不低于300万元；具有建筑面积不少于500㎡的固定办公场所。

	D4.2
	D4.2  人员配备

全职持有检验人员证的人员不少于30名，检验人员中检验师不少于8名。
	D4.2  人员配备

申请2个及以下核准项目的，与申请项目相对应的全职持有检验人员证的人员不少于30名，检验人员中检验师不少于8名；申请3个及以上核准项目的，与申请项目相对应的全职持有检验人员证的人员不少于50名，检验人员中检验师不少于15名。


四、附件E

	条款号
	原文内容
	修改后内容

	E1.3.1
	E1.3.1  关键岗位人员

(1)技术负责人，熟悉特种设备的有关法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准和检验业务，有岗位需要的业务水平和组织能力，具有相关项目的检验师资格不少于8年；

(2)质量负责人，熟悉质量管理工作，有岗位需要的业务水平和组织能力，具有相关项目的检验师资格不少于4年；

(3)责任师，熟悉特种设备的法律、法规、规章、安全技术规范、标准和检验业务，有岗位需要的业务水平和组织能力，具有相应项目的检验师资格不少于4年。

技术负责人、质量负责人不得兼任责任师。
	E1.3.1  关键岗位人员

应当参照本规则D1.2.1条，结合当地实际情况，制定关键岗位人员条件。

技术负责人、质量负责人不得兼任责任师。

	E1.3.3
	（5）为聘用的特种设备检验检测人员购买工伤保险，鼓励购买人身意外伤害险。
	（5）为聘用的特种设备检验检测人员购买工伤保险，为从事现场检验检测的人员配备必要的劳动防护用品、购买人身意外伤害险。



